**Ulepszony BIOS do cichszej pracy**

Ze względu na fakt, że sterownik do kart GTX 1650 SUPER został udostępniony dopiero w dniu premiery tych kart (22 listopada), producenci nie mieli możliwości idealnego przetestowania zachowania kart z tym sterownikiem. W efekcie karty firm Palit i Gainward charakteryzują się niepotrzebnie wysoką prędkością obrotową wentylatora w trybie spoczynku.

Producent już zareagował na uwagi użytkowników i przygotował rozwiązanie problemu. Wystarczy zainstalować nowy BIOS w karcie i obroty wentylatora zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Plik z BIOS-em i programem do jego aktualizacji można pobrać z adresu:

GeForce® GTX 1650 SUPER StormX

<http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=3437&lang=pl&pn=NE6165S018G1-166F&tab=do>

GeForce® GTX 1650 SUPER StormX OC

<http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=3430&lang=pl&pn=NE6165SS18G1-166F&tab=do>

GeForce® GTX 1650 SUPER Pegasus

<http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=1075&tab=dl&lang=en>

GeForce® GTX 1650 SUPER Pegasus OC

<http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=1074&tab=dl&lang=en>

Wszystkie nowo produkowane karty będą fabrycznie wyposażane w nowy BIOS.